Установка под Windows
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. Подсоединить приборы разговорной панели
2. Из управления компьютером на неопознанных устройствах провести
   процедуру обновления драйверов из дистрибутива Drv/Windows/2.04.06

Установка под Linux
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. В каталоге дистрибутива Drv/Linux/src-ft245 имеются исходные коды.
   Для получения модуля драйвера в общем случае необходимо в этом
   каталоге на целевой операционной системе выполнить команду "make".
   После успешной сборки в текущем каталоге появится файл подгружаемого
   модуля ядра ft245.ko. Данные исходные коды будут успешно собираться 
   только для ядер ОС Linux >= 3.6.10. Так же в каталоге дистрибутива 
   Drv/Linux имеются собранные модули драйвера для некоторых 
   оттестированных версий ядра. В любом случае - лучше пересобрать
   драйвер, если это представляется возможным.
2. Далее необходимо полученный модуль ядра ОС расположить в системе так,
   чтобы система PnP (Plug-and-Play) текущего ядра ОС обнаружила необходимый
   ей файл при возникновении устройства на USB шине. Для этого размещаем 
   собранный ft245.ko в каталоге модулей ядра. Для RH-систем, это каталог 
   <system libs>/modules/<current kernel name> (где, <system libs>=/usr/lib или /lib). 
   Таким образом для данного случая размещаем модуль, например, так: 
   <system libs>/modules/<current kernel name>/lira/ft245.ko.
   После этого выполнить команду "depmod -a" - перестроить зависимости по всем
   подгружаемым модулям ядра
3. Для того, чтобы ПО ЦТРС обнаруживало усройства нам понадобтся создать и разместить
   в системе правило для подсистемы udev. Это правило в дистрибутиве располагается
   как Drv/Linux/99-lira.rules. Этот файл необходимо расположить в каталоге
   правил: /etc/udev/rules.d
4. Теперь устройства можно подсоединять. Если всё сделано верно, то в списке активных
   устройств системы должны появляться подобные символические ссылки:
   /dev/lira/8004/@Speaker_#1
